**Vykládka mimo rampu – cisterny s kapalnými surovinami - standard vozidla plně připraveného k vykládce**

**ŠPATNĚ:** Vozidlo nemá založené zadní kolo klínem, není označen prostor vykládky vpředu a vzadu oranžovo-bílými kužely s nápisem “POZOR! V tomto prostoru probíhá nakládka/vykládka“, kohouty jsou mimo oblast záchytné jímky.

**SPRÁVNĚ:** Vozidlo má založené zadní kolo zakládacím klínem, prostor kolem vozidla je označen kužely s nápisem “POZOR! V tomto prostoru probíhá nakládka/vykládka“, kohouty jsou umístěny nad oblastí záchytné jímky (viz foto). Oblast záchytné jímky je vymezena drenážními kanálky.



Označení kuželem

**TAKTO ANO!!!**



Kohout nad oblastí záchytné jímky

Označení kuželem

Označení kuželem

**TAKTO ANO!!!**



**TAKTO ANO!!!**

Kolo založené klínem