**Nakládka/vykládka na rampě – standard vozidla plně připraveného k nakládce/vykládce**

**ŠPATNĚ:** Vozidlo, které nemá zaklínované zadní kolo, **nesmí být nakládáno/ vykládáno.**

**TAKTO NE!!!**

**SPRÁVNĚ:** Zadní kolo vozidla musí být vždycky založené zakládacím klínem. Před odjezdem z místa nakládky/vykládky nezapomeňte klín odstranit a uklidit na vyhrazené místo.

**TAKTO ANO!!!**

Místo pro uložení zakládacího klínu

Zadní kolo založené klínem

Prostor ložné plochy kamionu musí být čistý (bez úlomků palet, rozlivů oleje apd.).



**TAKTO ANO!!!**

Řidič vozidla se po odevzdání klíčků od vozidla zdržuje ve vyhrazeném prostoru.