**Natovarjanje/raztovarjanje izven klančine – standard vozila popolnoma pripravljenega za natovarjanje/raztovarjanje**

**NAPAČNO:** Vozilo nima z zagozdo zavarovanega zadnjega kolesa, nima odstranjenih elementov, ki pritrjujejo tovor, prostor okrog vozila ni označen s prometnimi stožci z napisom “POZOR! V tomto prostoru probíhá nakládka/vykládka“ (glej sliko) – vozila, ki ne izpolnjuje navedenih zahtevkov, **se ne sme natovarjati/raztovarjati**.



**NE TAKO!!!**

**PRAVILNO:** Vozilo ima zavarovano zadnje kolo z varovalno zagozdo, ponjava je sneta, vsi elementi, ki varujejo tovor med prevozom, in drugi elementi opreme tovornjaka so odstranjeni, vsi odpadki (npr. odlomki palet) so pospravljeni. Prostor okrog vozila je označen s stožci z napisom “POZOR! V tomto prostoru probíhá nakládka/vykládka“ (glej sliko) – **vozilo, ki izpolnjuje navedene zahtevke, se sme natovarjati/raztovarjati.**

****

Odstranjeni elementi, ki varujejo tovor

Kolo zavarovano z zagozdo

Označitev s stožci

**TAKO!!!**